附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月1日9時30分 ■日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 1 | 燈編：  大崎500978 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹■其他：**電桿傾斜** | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：  官田491365、490310、490311、490315 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：  南廍492621、490952、492694 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：  隆田490279 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月3日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 2 | 燈編：  二鎮公園編號14、20 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編：  南廍490902、492619 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編：  拔林490674 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編：  官田492869、491316、491358、491362、491359、491363 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月7日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 3 | 燈編：  隆田491820 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編：  隆本491007 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編：  官田491956 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月8日09時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 4 | 燈編：  拔林490645 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編：  隆田491802、491800、491887、491888、491889、491886旁開關箱 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹■其他： 貼反光貼紙 | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編：  珊瑚高幹97 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹■其他： 加設前遮 | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月10日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 5 | 燈編：  隆本491048 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月13日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 6 | 燈編：  南廍492688 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月15日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 7 | 燈編：  隆田490279 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編：  拔林490877 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編：  嘉南492492 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月16日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 8 | 燈編：  隆田491858 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹■其他：加設前遮 | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月18日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 9 | 燈編：  南廍492631 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹■其他：電桿移動 | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月20日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 10 | 燈編：  大崎492507 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月24日09時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 11 | 燈編：  全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月26日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 12 | 燈編：  渡頭491396 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年4月29日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 13 | 燈編：  二鎮492152、495153、492154、492148  、 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編：  官田492112 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：