附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月1日09時30分 ■日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 1 | 燈編：二鎮公園編號17 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 1 | 燈編：官田490347 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 1 | 燈編：南廍492675、492677 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 1 | 燈編：隆田490245 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 1 | 燈編：渡拔500842、490509、491895 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月3日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 2 | 燈編：渡頭490503 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 2 | 燈編：隆田491038、491792後方 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月5日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 3 | 燈編：南廍490103 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 3 | 燈編：渡頭490422 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月6日09時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 4 | 燈編：二鎮491135 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 4 | 燈編：南廍492626 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月12日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 5 | 燈編：隆本490735-490738 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編：社子492500 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編：大崎大井高分41 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月14日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 6 | 燈編：官田491384 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 6 | 燈編：烏山頭492309(開關箱及鐵桿) | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹■其他： 配合工程吊除 | □正常■現場改善□列案派工□其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月18日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 7 | 燈編： 渡頭492782 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 7 | 燈編：烏山頭492417、492512 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 7 | 燈編：嘉南高幹27 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月19日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 8 | 燈編：二鎮491107、492905 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月20日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 9 | 燈編：南廍492666、492660 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月23日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 10 | 燈編：東西庄490822 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 10 | 燈編：官田491961 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月25日18時30分 □日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 11 | 燈編：隆本491220、490187 | ■正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編：二鎮公園編號13 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編：隆田490246 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編：渡拔490686 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月26日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 12 | 燈編：隆田490206、490203 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 12 | 燈編：官田491381 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年6月28日09時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 13 | 燈編：大崎492357 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：