附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月2日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 1 | 燈編：  渡拔491914、  隆田491773、  南廍490939、490938 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：  東西庄490826、  烏山頭491405-07、492015-17 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：  南廍490937、490017 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：隆本491226 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：官田492114 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月5日9時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 2 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月8日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 3 | 燈編：二鎮492021-492027 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編：隆田491861 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月9日8時30分 ■日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 4 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月11日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 5 | 燈編：  烏山頭492505 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編：渡拔490899 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月12日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 6 | 燈編：大崎491442 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月13日19時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 7 | 燈編：  東西庄490658 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月16日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 8 | 燈編：  渡頭490448、490383 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編：隆本490255-490247 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹■其他： **迴路查修** | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月17日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 9 | 燈編：隆田491884 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月18日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 10 | 燈編：隆田491712 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月20日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 11 | 燈編：渡拔492291 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月21日9時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 12 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月23日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 13 | 燈編：渡拔490660 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編：  烏山頭492450、492478 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編：南廍492608 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月26日9時30分 ■日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 14 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月30日9時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 15 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：