**110/02/27臺南市跨局處應變小組執行成果**

**2/27上午7點善化站(AQI：153)、台南站(AQI：156)達一級預警等級，新營站(AQI：144)、安南站(AQI：150)達二級預警等級，指標污染物為"細懸浮微粒"，依「臺南市空氣品質惡化防制措施計畫」成立跨局處應變小組。截至2/27下午5點，各局處執行成果如下：**

1. **新聞處：**於市府官方帳號LINE推播空品不良訊息。
2. **警察局：**
3. 已於2/27上午利用分局及分駐(派出)所等44處駐地之跑馬燈協助發布空氣品質預警訊息。
4. 配合環保局執行移動式汚染源管制作業。
5. **勞工局：**已於2/27上午9時30分於轄管1處電視看板播放空品不良訊息。。
6. **民政局：**已於2/27上午8時23分通報各區戶政事務所發佈相關消息及殯葬管理所配合於管轄LED跑馬燈發布空品不佳訊息。
7. **經發局：**
8. 新吉工業區
9. 加強園區週邊及區內車行路線灑水頻率，遇風大適時增加灑水次數，並禁止使用吹葉機，以減少道路揚塵影響。
10. 通知廠商於裝卸貨物時及工區土地整理時需加強粉塵逸散防制工作，且此期間內勿清掃地面，避免造成揚塵情形。
11. 永康科技園區
12. 永康科技園區10處營建工地加強裸露地表灑水與工地周邊道路之清洗。

(三)樹谷園區

1. 樹谷園區3處營建工地加強裸露地表灑水與工地周邊道路之清洗。
2. 區內2家工廠(群創及奇菱)依「空氣品質惡化防制計畫書」進行自主管理，空氣污染防治設施運作良好。

(四)柳營科技園區

1. 宣導廠商維持進出廠區車輛車身清潔，以減少揚塵；如有必要，清洗車身與輪胎。
2. 宣導加強裸露地表灑水與工地(施工廠商共5間)周邊道路之清洗並使用回收水進行灑水。
3. **教育局：**已於本日上午9時30分通知AQI測站周圍1公里內所屬學校，加強校園裸露地灑水作業，以防止揚塵嚴重產生。
4. **環保局：**
5. 空噪科：污染物減量共計：PM100.23836公噸、PM2.50.04763公噸，成果如下：

(1)通報58家應配合應變措施工廠、28家大型餐飲業、64處營建工地，落實防制設備操作及應變作為。

(2)查核9家工廠(1家減產約4成、8家未操作)。

(3)巡查測站周邊7處工地, 4處無缺失，3處有缺失(物料載運車輛覆網未下拉十五公分、車行路徑鋪面厚度不足)。

(4)於安定、西港區進行露天燃燒 UAV空拍稽查，面積約110公頃，查獲兩起露天燃燒事件，其中1起有查獲行為人，將於後續逕行告發處分。

(5)執行南區濱南路柴油車目視稽查，稽查30輛，無有污染之虞車輛。

(6)北區成大醫院及安南區安南醫院週邊，執行車輛反怠速稽查勸導28輛，皆現場改善。

(7)清晨5:00起於新市、善化、安定、安南、安平、南區、北區等區執行西拉雅大道、環東路、中華西路、台17乙等12個路段洗街執行，共138.8公里。

1. 清管科：今日（27）派出灑水車灑水作業，執行灑水長度共達 8.2餘公里，包含將軍區進行市區道路(南24兩側等)，進行道路周邊灑水作業，預期將可抑制揚塵。
2. 事廢科： 2/27已請鄰近安南測站事業機構-環統公司加強場內灑水，並做好防塵措施。
3. 稽查科：巡查台南、善化、安南及新營4個空品測站，巡查時未發現異常施工揚塵情形。
4. **工務局:** 局於2/20下午5點32分通知本局所屬營建工地3處，於2/21起每3 小時執行營建工地內外及認養街道灑水或掃街1次。
5. **衛生局:** 已於2月27日通知36家醫院、103家護理機構及37家衛生所確實採行相關應變措施，加強宣導及防護。
6. **地政局:** 已通知1件施工中之案件加強灑水。
7. **研考會:** 2月27日08時00分至2月27日16時30分，計有0件民眾通報空氣品質不良案。
8. **社會局:** 已於上午9時通知1家所屬社區公共托育家園，2家老人福利機構及2家身心障礙福利機構空氣品質持續預警訊息與防護措施。
9. **消防局:**
10. 2月27日上午8時起配合於轄管消防大隊及分隊等11處駐地之LED跑馬燈播放空品不良訊。
11. 若有接獲山林田野引火燃燒、施放爆竹煙火等情事將優先前往處置。
12. **文化局:**
13. 已於2/27上午請轄內各文化中心與新總圖書館於LED跑馬燈及電子看板發布空品不佳訊息。
14. 已通知工程各項管制措施，並進行防止揚塵措施，裸露表土應予以灑水控制揚塵。
15. **交通局:** 已於2/27上午通知本局相關科室進行應變措施，並於轄管CMS播放空品不良訊息。並通知臺鐵局協助於列車及跑馬燈播放及委外停車場廠商於停車場跑馬燈撥放空氣品質不良訊息。並於公車候車亭跑馬燈播放空品不良訊息及請民眾多加搭乘大眾運輸工具。
16. **觀光局:** 持續請本局相關科室執行應變措施，透過管道向遊客宣導空品不佳請做好自我防護及於轄管園區跑馬燈發布秋冬空品不良訊息，並規範不得使用吹葉機設備，避免造成觀感不佳。
17. **水利局:** 本局於2/27上午8時41分通知本局所屬營建工地3處,每3小時執行營建工地內外及認養街道灑水或掃街1次。
18. **農業局:**
19. 於2月27日10時聯繫本轄農會空氣品質惡化訊息，並轉知農民於空氣品質不良期間勿使用吹葉機。
20. 於2月27日10時通知公所進行露天燃燒稽查，並於轄區LED跑馬燈或電子看板公布空品相關訊息。
21. **各區區公所:**
    1. 轄管LED跑馬燈發布空品不佳訊息。
    2. 通知轄內里長廣播訊息及通知鄰長請轉達予民眾知悉，提醒轄內民眾避免或停止戶外活動，並採取必要防護措施。
    3. 通知寺廟香枝及紙錢減量。

**各單位回報一覽表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新營區 | V | 佳里區 | V | 仁德區 | V |
| 鹽水區 | V | 學甲區 | V | 歸仁區 | V |
| 白河區 | V | 西港區 | V | 關廟區 | V |
| 柳營區 | V | 七股區 | V | 龍崎區 | V |
| 後壁區 | V | 將軍區 | V | 永康區 | V |
| 東山區 | V | 北門區 | V | 東區 | V |
| 麻豆區 | V | 新化區 | V | 南區 | V |
| 下營區 | V | 善化區 | V | 北區 | V |
| 六甲區 | V | 新市區 | V | 中西區 | V |
| 官田區 | V | 安定區 | V | 安南區 | V |
| 玉井區 | V | 山上區 | V | 安平區 | V |
| 楠西區 | V | 南化區 | V |  |  |
| 大內區 | V | 左鎮區 | V |  |  |