**111/1/14臺南市跨局處應變小組執行成果**

1/14上午8點，新營、善化、安南、臺南測站達一級預警（AQI>150），指標污染物為“細懸浮微粒”，依「臺南市空氣品質惡化防制措施計畫」規定成立跨局處應變小組，今日各局處執行成果如下：

1. **新聞處：**本處已分別透過本府官方帳號LINE、全球資訊網、台南TODAY臉書及有線電視跑馬燈發布有關空品不良訊息。
2. **警察局：**
3. 已於1/14上午利用分局及分駐(派出)所駐地之49處跑馬燈協助發布空氣品質預警訊息｡
4. 配合環保局執行移動式汚染源管制作業｡
5. **勞工局：**本局已於1/14上午10時於轄管1處電視看板播放空品不良訊息。
6. **民政局：**本局已於1/14上午8時32分通知各區戶政事務所及殯葬管理所配合於管轄LED跑馬燈發布空品不佳訊息。
7. **經發局：**

一、新吉工業區

1.加強園區週邊及區內車行路線灑水頻率，遇風大適時增加灑水次數，並禁止使用吹葉機，以減少道路揚塵影響。

2.通知廠商於裝卸貨物時及工區土地整理時需加強粉塵逸散防制工作，且此期間內勿清掃地面，避免造成揚塵情形。

二、永康科技園區

1.永康科技園區10處營建工地加強裸露地表灑水與工地周邊道路之清洗。

三、樹谷園區

1.樹谷園區2處營建工地加強裸露地表灑水與工地周邊道路之清洗。

2.區內2家工廠(群創及奇菱)依「空氣品質惡化防制計畫書」進行自主管理，空氣污染防治設施運作良好。

3.停止園區內道路刨除舖設與吹葉機使用。

四、柳營科技園區

1.宣導廠商維持進出廠區車輛車身清潔，以減少揚塵；如有必要，清洗車身與輪胎。

2.宣導加強裸露地表灑水與工地(施工廠商共5間)周邊道路之清洗並使用回收水進行灑水。

3.停止園區內道路刨除舖設與吹葉機使用。

1. **教育局：**
2. 因應1/14空氣品質指標AQI已達一級預警情況，本局於本日上午8

時9分立即公告(編號:190703)給予轄屬學校及幼兒園知悉(國中小計

272校、國小附設幼兒園計177所、私立幼兒園計353所)，以立即採

取因應措施，維護學生、幼兒及教職員之健康。

1. 請各校懸掛紅色「校園空品旗」。
2. 一般學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。敏感性族群之師生應留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
3. 學校應視室外課(體育課)、戶外教學或觀摩活動之活動地點空氣品質條件，得將課程活動調整於室內進行或延期辦理。
4. 既有可實施體育課程或身體活動之室內空間，於同時段不足供各體育課程或身體活動班級使用時，建議部分班級之體育課調整改授運動知識或運動欣賞課程。
5. 體育教學、訓練運動應停止。
6. 秋冬季節期間，請各校(園)於跑馬燈或電子看板顯示空品資訊，播放文

字訊息如下：「秋冬季節空氣品質不良，請做好自我防護。」

1. 當日空氣品質指標AQI達紅色警示時，請各校(園)檢視校園內裸露地並

加強裸露地灑水作業，避免灰塵飛揚，影響校園師生身體健康。

1. **環保局：**
2. 空噪科：污染物減量共計：TSP 5.88公噸、PM10 1.84公噸、PM2.50.39公噸，成果如下：
   * 1. 通報57家應配合應變措施工廠、28家大型餐飲業、38處營建工地，落實防制設備操作及應變作為。
     2. 已通報21個工業區之大型工廠進行自主管理，以減少空氣污染物排放措施，環保局將不定期派員進行巡查。
     3. 稽查2家工廠(南紡仁德廠及德騏皆正常操作中,操作參數皆符合許可)。
     4. 巡查2家工廠(展璋鋁業及日寶飼料正常操作中,操作參數皆符合許可)。
     5. 稽查安南區及永康區3件皆無缺失。
     6. 巡查19處工地，18處無缺失。1處有缺失(車行路徑未設置防制措施)。
     7. 巡查1家餐飲業(南紡購物中心），現場正常運作。
     8. 執行安定區管寮里、海寮里農廢露天燃燒UAV空拍120公頃。
     9. 於善化區小新里小新營340號對面執行柴油車路邊攔檢攔查17輛，無不合格車輛。另經攔查有污染之虞車輛6輛另行通知到檢，若經檢測不合格車輛依法逕行告發處分。
     10. 於北區成大醫院及永康區榮民總醫院週邊執行老舊機車攔檢作業，攔查機車48輛，檢測老舊機車5輛，其中不合格1輛；並於北區成大醫院、永康區榮民總醫院、安南區安南醫院周邊執行車輛反怠速稽查勸導51輛，皆現場改善。
     11. 早上5:00起於新營、鹽水、下營、後壁、柳營、後壁、東山、六甲、下營、新市、善化、麻豆、西港、安定、南區、東區、仁德等17區；執行柳營外環道、南74、南100、台一線、西拉雅大道、縣道173、南門路、大成路等42個路段洗街執行至明(15）凌晨4點，共280.6公里。
     12. 執行西港區設備元件檢測南寶第五廠，現場檢測元件結果皆符合排放標準未超過10000ppm。
3. 事廢科：請鄰近安南測站事業機構-環統公司加強廠內灑水。
4. 稽查科：巡查台南、善化、安南及新營4個空品測站，巡查時未發現異常施工揚塵情形。
5. 清管科：今日調派學甲區隊支援水車進行灑水抑塵作業，於學甲區周邊道路(南171線2K至11K、南174線4K至13K及5號道路等)計執行灑水21公里。
6. **工務局:** 本局於1/14通知本局所屬營建工地3處，每3 小時執行營建工地內外及認養街道灑水或掃街1次。。並建議本局各科室示範暫停使用吹葉機，避免有揚塵逸散行為。
7. **衛生局:** 本局已於1月14日通知本市醫院、護理機構及各區衛生所確實採行相關應變措施，賡續加強宣導及防護。
8. **地政局:** 已通知2件施工中之案件加強灑水。
9. **研考會:** 1月14日08時00分至1月14日16時30分，計有 0 件民眾通報空氣品質不良案件。
10. **社會局:** 社會局已於1月14日上午9時通知8家所屬社區公共托育家園，2家老人福利機構及13家身心障礙福利機構空氣品質不佳訊息，並採取必要防護措施。
11. **消防局:**

已於1/14上午利用各大隊及分隊駐地之8處跑馬燈協助發布空氣品質預警訊息｡

1. **文化局:**
2. 本局已於1/14上午請轄內各文化中心、新總圖書館與北區圖書館於LED跑馬燈及電子看板發布空品不佳訊息。
3. 已通知工程各項管制措施，並進行防止揚塵措施，裸露表土應予以灑水控制揚塵。
4. **交通局:** 已於1/14上午9時通知本局相關科室進行應變措施，並於轄管CMS播放空品不良訊息。並通知臺鐵局協助於列車及跑馬燈播放及委外停車場廠商於停車場跑馬燈撥放空氣品質不良訊息。並於公車候車亭跑馬燈播放空品不良訊息及請民眾多加搭乘大眾運輸工具。
5. **觀光局:** 已於今日上午通知本局相關管理科室，進行應變措施，並透過跑馬燈及旅遊服務中心人員，告知遊客空氣品質不良訊息，做好自我防護。
6. **水利局:** 本局於1/14上午7時50分通知本局所屬營建工地7處,每3小時執行營建工地內外及認養街道灑水或掃街1次。
7. **農業局:**
8. 於1月14日聯繫本轄漁會及農會空氣品質惡化訊息，並請轉知農漁民。
9. 於1月14日通知稻米產區公所經建課承辦人員進行露天燃燒稻草稽查並於轄區LED跑馬燈或電子看板公布空品相關訊息。
10. **各區區公所:**
    1. 轄管LED跑馬燈發布空品不佳訊息。
    2. 通知轄內里長廣播訊息及通知鄰長請轉達予民眾知悉，提醒轄內民眾避免或停止戶外活動，並採取必要防護措施。
    3. 通知寺廟香枝及紙錢減量。
    4. 暫停使用吹葉機。

**各單位回報一覽表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新營區 | V | 佳里區 | V | 仁德區 | V |
| 鹽水區 | V | 學甲區 | V | 歸仁區 | V |
| 白河區 | V | 西港區 | V | 關廟區 | V |
| 柳營區 | V | 七股區 | V | 龍崎區 | V |
| 後壁區 | V | 將軍區 | V | 永康區 | V |
| 東山區 | V | 北門區 | V | 東區 | V |
| 麻豆區 | V | 新化區 | V | 南區 | V |
| 下營區 | V | 善化區 | V | 北區 | V |
| 六甲區 | V | 新市區 | V | 中西區 | V |
| 官田區 | V | 安定區 | V | 安南區 | V |
| 玉井區 | V | 山上區 | V | 安平區 | V |
| 楠西區 | V | 南化區 | V |  |  |
| 大內區 | V | 左鎮區 | V |  |  |