附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月1日13時20分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 1 | 燈編：492401、492404 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：492363  492474、492457、491928、492752 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月1日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 2 | 燈編：492659、492663 | □正常■傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月2日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 3 | 燈編：嘉南里44 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月5日18時00分 □日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 4 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編：  LED256、492400 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月6日9時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 5 | 燈編：490553、492356、491756、491782 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編：491512  491513、491531  491532 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月6日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 6 | 燈編：491783、491556  490618-490623 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編：LED148、492301、492046 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編：491748-491757 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月12日10時00分 □日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 7 | 燈編：490048、490049、490071 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編：LED030 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編：490962、491328 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月13日19時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 8 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編：東西庄073  492404、490046 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月13日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 9 | 燈編：LED073 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編：491751-491755 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月14日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 10 | 燈編：491546、491573  491541 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  ■現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編：、LED071  492890 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  ■現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編：隆田酒廠高幹3引、隆田里鈉燈1、4 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  ■現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月15日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 11 | 燈編：官田LED013 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編：官田LED015 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月16日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 12 | 燈編：490001、490002 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編：490307、490256  490424、490339 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月20日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 13 | 燈編：490082 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月21日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 14 | 燈編：隆田里285-1 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月26日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 15 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 15 | 燈編：492143、490872 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年9月29日10時00分 □日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 16 | 燈編：491420、490718、491990 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：