附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月1日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 1 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | ■正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 1 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月2日18時00分 □日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 2 | 燈編：社子492233 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 2 | 燈編：東西庄490823 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月3日10時10分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 3 | 燈編：隆田里491872-491878 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 3 | 燈編：火車站前景觀燈 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 3 | 燈編：隆本里490723 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月6日19時00分 □日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 4 | 燈編：隆本里台一線490184車禍燈桿緊急吊掛 | □正常■傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹■其他：車禍燈桿緊急吊掛 | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月7日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 5 | 燈編：二鎮公園2、18、10、12、13、23 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編：大崎492509 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編：隆本490771 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月9日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 6 | 燈編：渡拔私燈(已告知里長不修繕) | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月10日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 7 | 燈編：南廍492604 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月13日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 8 | 燈編：渡頭500828 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常■現場改善□列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月15日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 9 | 燈編：渡頭492778 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月20日19時20分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 10 | 燈編：官田491305 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年3月23日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 11 | 燈編：隆本500765 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編：渡拔490849 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：