附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月1日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 1 | 燈編：南廍490158、490159 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 1 | 燈編：大崎491413 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月2日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 2 | 燈編：隆本491029 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 2 | 燈編：烏山頭491467 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 2 | 燈編：官田LED150 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月5日09時00分 ■日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 3 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | ■正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月7日9時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 4 | 燈編：南廍492617 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 4 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月8日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 5 | 燈編：隆本491007 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編：烏山頭492372 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 5 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月9日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 6 | 燈編：南廍492611-492613 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹■其他：**燈桿遷移** | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月10日19時30分 □日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 7 | 燈編：南廍490158、490159 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹■其他：**迴路故障** | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 7 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月14日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 8 | 燈編：社子LED070 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹■其他： **加裝後遮罩** | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 8 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月15日9時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 9 | 燈編：烏山頭492305 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 9 | 燈編：隆田491732-491737、492668 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 9 | 燈編：東西庄491539、491622 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 9 | 燈編：南廍490074 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 9 | 燈編：官田490282、490324、490156 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月17日19時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 10 | 燈編：烏山頭492376 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 10 | 燈編：二鎮492886 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月19日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 11 | 燈編：渡拔492741 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月20日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 12 | 燈編：渡拔490669 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 12 | 燈編：隆田491887 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月21日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 13 | 燈編：二鎮492930 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 13 | 燈編：烏山頭492372 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹■其他：**加裝前遮罩** | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月27日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 14 | 燈編：二鎮LED235、LED237 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 14 | 燈編：南廍490159 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月28日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 15 | 燈編：烏山頭492372 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹■其他：**加裝角度管** | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 15 | 燈編：渡拔490695 | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善■列案派工□其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月30日19時00分 □日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 16 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | ■正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 16 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 16 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 16 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |
| 16 | 燈編： | □正常□傾斜□凹陷□裂痕□銹蝕□缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常□歪斜□鬆脫□破損 | □架空線 □電線裸露□路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明□開關扳動不順或接點生銹□其他：  | □正常□現場改善□列案派工□其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：