附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月31日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 1 | 燈編：官田490361、490150、490151 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 1 | 燈編：隆田491715 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月3日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 2 | 燈編：二鎮公園1 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編：隆田491713 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編：渡頭490387 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 2 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月4日09時00分 ■日間□夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 3 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 3 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月4日18時30分 □日間□■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 4 | 燈編：社子490590 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編：官田491179、491323、491990 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 4 | 燈編：隆田490709、490710 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月5日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 5 | 燈編：烏山頭490485-490488 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編：隆田490235 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編：南廍490956、490949、491237、492660、492663、491245 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編：二鎮491124、491144 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 5 | 燈編：官田490151  烏山頭491444 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月6日18時00分 □日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 6 | 燈編：隆田491800-491805 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹■其他：**迴路故障** | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 6 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月9日9時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 7 | 燈編：南廍492659 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 7 | 燈編：渡拔492292 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月11日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 8 | 燈編：南廍490989 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編：隆田490721 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編：二鎮492136 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 8 | 燈編：渡拔490383 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月12日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 9 | 燈編：隆田491727-491731 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹■其他：**迴路故障** | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 9 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月13日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 10 | 燈編：社子490588 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 10 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月16日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 11 | 燈編：隆田運動公園 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 11 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月18日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 12 | 燈編：社子490583 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 12 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月21日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 13 | 燈編：台一線303K處490142 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編：南廍492666 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 13 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月23日8時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 14 | 燈編：隆本491028-491037 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 14 | 燈編：南廍490118 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 14 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月24日18時30分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 15 | 燈編：隆田490287 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 15 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
|  | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月25日9時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 16 | 燈編：二鎮公園5 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 16 | 燈編：社子492812 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 16 | 燈編：東西庄491547、491536、491622 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 16 | 燈編：渡拔490602 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 16 | 燈編：隆本491066 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月26日9時00分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 17 | 燈編：渡拔490536 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 17 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 17 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 17 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 17 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月27日9時30分 ■日間□夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 18 | 燈編：隆田491874 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 18 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 18 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 18 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 18 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月28日18時00分 □日間■夜間□特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 19 | 燈編：隆本491068 | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 ■失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  ■列案派工  □其他： |
| 19 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 19 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 19 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 19 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月31日18時00分 □日間■夜間■特別巡查

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 地點 | 巡查項目 | | | | 備註 |
| 燈桿（立管） | 開關箱 | 燈具 | 其他 |
| 20 | 燈編：全區定期巡查 | ■正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | ■正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | ■正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | ■正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 20 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 20 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 20 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |
| 20 | 燈編： | □正常□傾斜  □凹陷□裂痕  □銹蝕  □缺孔蓋板 | □正常□歪斜□凹陷□缺蓋 | □正常  □歪斜  □鬆脫  □破損 | □架空線 □電線裸露  □路基掏空□認養牌過期□漏電 □失明  □開關扳動不順或接點生銹□其他： | □正常  □現場改善  □列案派工  □其他： |

巡查人員： 承辦： 課長：