公有建物公開標租案─基本系統設置容量規劃表

單位名稱：安定區公所

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 可供評估設置建物名稱 | 頂樓樓地板面積(m2) | 基本系統設置容量規劃(kWp) | 備註 |
| 1 | 安定老人文康中心 | 163 | 8 | ※計算方式：頂樓樓地板面積÷10×0.5。※1峰瓩(kWp)的設置面積約為10平方公尺。※因需預留走道等空間及日遮程度，故再乘以0.5。 |
| 2 | 納骨堂管理中心辦公房屋 | 160 | 8 |
| **小計** | **2處** | **323** | **16** |