**老舊水門抽水站機組汰舊改建成果**

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名稱 | 臺南市北門2號、3號水門改善工程 |
| 核定經費(千元) | 市預算:723萬 |
| 計畫緣起 | 北門2號、3號水門皆為手動式吊門機。閘門土建結構損壞嚴重，有鋼筋裸露，防潮功能不佳，亟待更新，以確保水門防潮功能。 |
| 工程介紹 | 辦理2座閘門結構體、5組吊門機及5組門扇。 |
| 施工範圍 | 北門區2號及3號水門 |
| 施工期程 | 開工：109年1月1日、完工：109年7月8日 |
| 計畫效益 | 水門更新後將可改善水門防潮功能，保護北門三光里地區民眾安全。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 北門2號改善後水門 | 北門3號改善後水門 |